**Maggiori informazioni**

SKU 11530 è un'antenna WiFi a 2,4 GHz, progettata per il monitoraggio e il controllo remoto di impianti fotovoltaici.

**Funzionalità**  
Grazie all'inserimento del codice seriale del logger (S/N) nell'App di Controllo Remoto, è possibile:

* Monitorare la produzione, i consumi, lo stato della batteria e l'energia scambiata con la rete.
* Configurare i parametri dell'inverter da remoto.
* Visualizzare avvisi e allarmi (sia storici che in tempo reale).
* Sfruttare molte altre funzioni utili che eliminano la necessità di essere fisicamente presenti davanti all'inverter.

La chiavetta si inserisce facilmente nell'apposito alloggio dell'inverter e non richiede alimentazione esterna.

Sulla parte frontale sono presenti 3 LED che indicano lo stato di connessione: connessione a Internet, connessione all'inverter e accessibilità.